|  |  |
| --- | --- |
| HG-RD-DTE100北斗三代一体式数传终端 | HG-RD-DTE100是上海海积推出的北斗一体式数传终端，集北斗三号定位、RDSS短报文通信等模块，可实现卫星定位、自动位置报告、告警等功能，通过北斗RDSS与信息服务平台进行交互。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 功能特色* 支持北斗三代新信号体制 BDS B1I、B1C
* 具备全天候的北斗双向报文通信，
* 覆盖范围广，卫星通信信号覆盖中国全部海域；
* 北斗行业终端定时自动向后台上报位置；
* 防水、防雾、防腐蚀，适应复杂恶劣的环境；
* 可扩展蓝牙、WIFI、4G
 | **产品功能**支持多系统定位： BDS B1I、B1C/GPS L1/GLONASS L1；支持北斗短报文双向通信，单次通信支持1000个汉字支持北斗三号区域短报文：频点为L（上行）、S（下行）；* S：2491.75±4.08MHz；
* L：1615.28±4.08MHz或1614.26±4.08MHz；

支持北斗RDSS位置报告功能，位置报告频次可设置； |

|  |  |
| --- | --- |
| 硬件特性 | 　 |
| 通信模组 | 北斗三代RDSS  |
| 定位模块 | 北斗三代定位模块 |
| 技术规格 | 　 |
| 工作电压范围 | 外供DC:9-36V（直流） |
| 性能指标 | 　 |
| 北斗导航信号接收灵敏度 | 优于-140dBm； |
| 北斗三代RNSS | 接收信号频率：B1/L1； 灵敏度：捕获优于-135dBm，跟踪优于-145dBm；定位精度：水平≤6m，高程≤8m（95%，VDOP，HDOP≤4）； 测速精度：0.2m/s（1σ）； 定时精度：≤200ns； 重捕获时间：≤5s（95%，卫星信号中断 30s）； 首次定位时间：冷启动≤45s，热启动≤5s。 |
| 北斗RDSS通信频次： | ≤60秒； |
| 接收参数 | 接收信号类型：接收 S1I、S2C 出站信号，频率范围: 2491.75 ±8.16MHz； 接收灵敏度： ➢ S1I：信号功率为-127.6dBm 时，误码率：≤1×10-5； ➢ S2C：专用段 24kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-123.8dBm）； 专用段 16kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-127.5 dBm）； 专用段 8kbps 信息帧，误码率：≤1E-5（信号功率-130 dBm） 捕获灵敏度： ➢ 首次捕获时间：≤2s； ➢ 重捕获时间：信号中断 30s，重捕获时间不超过 1s； 同时接收波束个数：不少于 14 个； 通道时差测量误差：≤5ns（1σ）； 设备双向零值：1ms±5ns； 发射时间同步精度：≤5ns（1σ） |
| 发射参数 | 频率：发射Lf0、Lf1、Lf2入站信号，频率范围1610~1630MHzEIRP值(5W功放)：6dBW~8dBW发射频率准确度：≤5×10-7； 发射信号载波抑制度：≥30dBc； 发射信号调制相位误差：≤3° |
| 北斗RDSS发送功率 | 5W/10W； |
| 接口 | 　 |
| 多芯航插 | 含串口、以太网通信、供电 |
| 存储 | 自带8/16G固态存储 |
| 通信接口 | 同时支持以太网、北斗卡、RS232 |
| 整机尺寸 | φ115\*70mm |
| 环境特性 | 　 |
| 防水防尘 | IP67 |
| 温度特性 | 工作温度-40 ℃～+70 ℃；存储温度-40℃～+85℃ |
| 湿度 | 5％ ～ 95％ 无冷凝 |