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HG-BX-TSG313是海积信息公司自主研制开发的一款全系统高精度CORS型接收机。

	功能特色
· 1408通道
· 多星多频高精度
· 卓越的观测数据质量
· 高速以太网性能
· 支持全网通无线通信
· 扩展WIFI蓝牙、LORA通信
· SD卡大容量接口 
· 485/232/模拟量接口
· 内置加速度传感器
	多星多频高精度
[bookmark: _GoBack]BX-TSG313采用海积信息完全自主知识产权的多模多频GNSS模块，该模块支持BDS、GPS、GLONASS、Galileo四大系统 ，且内置了高精度板卡、4G通信、以太网、串口通信合为一体，极大方便了设备安装与维护，能够广泛应用于主要用于精密定位服务系统、矿山监测、桥梁监测、地灾监测、水利监测、水电监测、机械控制、车辆调度、船舶调度等领域，兼备高可靠性和高精度特点，深受用户喜爱。
卓越的性能
BX-TSG313数据真实可靠，专为在线监测、连续运行设计，平均无故障运行10000小时以上；实时采集：1-50HZ输出可调，最高50HZ采集频率，独家单历元高精度算法，解算过程无需人工干预 ；LINUX操作系统，多用户访问，设备在输出原始数据同时备份循环存储，保证数据安全；系统自动化程度高，傻瓜式操作，接收机支持远程访问、在线升级，现场动静尽在掌握.
丰富的接口	
BX-TSG313提供丰富的设备接口，包括串口、以及以太网接口，可以支持大数据量、多个不同数据流的高速输出，支持SD卡大容量存储并。


	性能指标


	定位指标 
	静态定位 
	平面精度：±(2.5+ 0.5×10-6×D) mm 
高程精度：±(5+0.5×10-6×D) mm 

	
	网络RTK技术： 
	平面精度：±(8 + 1×10-6×D) mm 
高程精度：±(15+ 1×10-6×D) mm 

	
	码差分GNSS定位： 
	平面精度：±(0.25+ 1×10-6×D) m
高程精度：±(0.5+ 1×10-6×D) m 

	
	初始化时间 
	一般 <10 s 

	
	初始化可靠性 
	一般 >99.9% 

	数据存储器 
	内存 
	内存32GB、64GB、128GB可选，可外接1TB以上外接USB设备，支持循环存储 

	
	文件格式 
	RINEX，BINEX等 

	网络协议 
	支持方式 
	支持全双工自适应10/100Base-T 

	
	
	支持、TCPClient、TCPServer、UDP、FTP、NtripCaster、NtripServer、NtripClient、HTTP、HTTPS等协议 

	
	输出频率 
	1Hz、2 Hz、5Hz、10 Hz、20 Hz、50 Hz（可选） 

	输入/输出 
	差分数据格式 
	RTCM 2.x，RTCM 3.x、CMR、CMR+、CMRx等 

	
	位置/状态的输入输出 
	NMEA – 0183 

	
	最高数据输出 
	最高可达50HZ的原始数据输出 

	
	1PPS 
	1PPS输出 

	
	事件 
	事件输入 

	
	原始数据 
	RTCM2.X、RTCM3.x等 

	用户界面 
	外观 
	支持按键、液晶屏以及指示灯 

	
	电压 
	宽电压供电 (9~36) V DC，过压保护，电源稳压 

	
	防水防尘 
	IP67 

	
	工作温度 
	-40℃~+75℃ 

	
	湿度 
	100%无冷凝 

	
	抗冲击 
	冲击：IEC68-2-27，抗2米跌落 

	物理规格 
	重量 
	1.26kg

	
	材质 
	铝合金 

	
	外形尺寸 
	(L x W x H)：229mm×156mm×75mm 

	
	接口 
	接口有保护套，可外挂和固定，有防雷接地点 
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